{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["上站公厕","Sheet1"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"上站公厕","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,8],[2,1,2,8],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,18,0],[13,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[43,0,43,1],[43,3,43,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["智慧厕所监控管理系统产品单"]
[]
[null,"智慧厕所监控管理系统"]
["序号","智慧厕所监测系统","名称","数量","单位","单价","总价","使用说明","参数说明"]
[1,"主机（物联网关）","智慧管理主机（控制箱）",1,"台",null,null,"本地与软件之间的传输中枢，是本地RS485及LORA网络的数据汇聚网关，同时对本地系统数据做采集、处理、判断和上传，同时实现本地系统的联动控制，在与平台软件未正常连接时，保证厕所智能系统的正常工作。","1.      6路模拟量输入接口，支持干接点类型和TTL电平、0-5V电压信号以及4-20mA电流信号;\n2.     2路继电器输出，可以实现电源、阀门等开关控制;\n3.      3路监控串口，实现对串口类型的传感器接入，以及对其他串口类型设备的对接。\n4.      1路以太网接口，10/100M自适应;\n5.      ★支持本地LORA网关组网功能;\n6.      ★支持云2G/3G/4G/NBIOT联网;\n7.      ★支持自动更新及自我管理。\n8.      具有1024台LORA传感器的接入能力\n9.      内置存储模块，可存储离线数据500000条\n10.   ★具有后备电池功能11.   ★强大的边缘计算能力，在外网无连接的情况下，可以实现本地计算和联动控制。\n12.   金属外壳，工业级设计，良好的抗干扰能力。\n13.   ★具备第三方检测报告"]
[2,"蹲位监测","冲水型坑位感应器",27,"台",null,null," 采用红外感应+雷达侦测技术，实时监测厕位使用情况。附加自动冲水功能，代替市面大多数红自动冲水器。支持厕位状态指示灯接入。RS485总线型串接，可多路设备串接，总线传输数据到智慧厕所管理主机。","1.      如厕感应，状态监测和自动冲水一体化。\n2.      ★RS485和LORA双通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，室内环境传输距离不低于100m\n3.      安装方式： 嵌墙式安装\n4.      其他说明：防水防破坏\n5.      ★标准尺寸，130*130*80mm，卫生间冲水控制器标准安装尺寸和安装方式，外形美观。\n6.      ★带手动冲水按键，支持男厕大便池小便行为感应。\n7.      ★自带2路开关量输入，支持紧急报警，门锁（门磁）辅助判断接口。\n8.      ★支持厕位指示灯接入。\n9.      ★雷达测距感应探测，高稳定性，低误报率。\n10.   ★具备第三方检测报告"]
[3,null,"坑位指示灯管理单元",27,"台",null,null,"厕所占用指示灯，占用时显示红色，空闲时显示绿色，美观大方","1.     工作电压：DC7-40V。\n2.     ★LORA通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，室内环境传输距离不低于200m。\n3.     ★具备2路以上开关量接口，可接门锁和门磁等。\n4.     ★与蹲位检测设备可通过有线或无线连接，在与网关连接的同时，形成P2P连接互动，不依赖于网关可联动指示。\n5.     工作温度：-40~80℃。\n6.     展示方式：红绿双色展示占用情况。\n7.     ★具备第三方检测报告"]
[4,null,"声光报警器",1,"台",null,null,"接入主机或直接由紧急呼叫按钮控制","1. 工作电压：DC12V，额定电流280mA， \n2. 响度：110db/30cm，\n3. 频率：150次/M                                                                                "]
[5,null,"SOS求助按钮",1,"台",null,null,"SOS求助按钮，无线电池供电的，安装方便，使用简单","18650供电，电池使用寿命2年，LORA通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，室内环境不低于150m"]
[3,"环境监测系统","环境探测器",2,"台",null,null,"对厕所环境四要素进行探测，主要是氨气（NH3）、硫化氢（H2S）、温度和湿度","1.      工作电压：DC7-40V\n2.      ★LORA通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，同时支持RS485有线便于安装部署室内环境传输距离不低于100m，吸顶或壁挂式安装\n3.      检测范围：氨气0-100ppm，分辨率：0.01ppm，精度±3%，硫化氢0-50ppm，分辨率：0.01ppm，精度±3%，温度-45~80℃，精度：±0.5℃，湿度0~100%RH，，精度：±3%，工作温度:-40~80℃\n4.      ★测量的卫生等级：6级\n5.      ★能够同时完成氨气、硫化氢、温度和湿度4要素的测量\n6.      系统硬件设备应有可靠的抗雷击和过电压保护装置。\n7.      有线通信使用RJ45接口，568B线序，安装调试更方便\n 8.      ★具备第三方检测报告"]
[4,"客流量监测","红外矩阵客流量计数器",2,"台",null,null,"对客流量做统计计数，采用专利算法，通过红外及温度测量，对客流量做统计，准确度可达98%以上，在多人同时通过等应用场合也有较高的准确定，不同于采用视频统计方案，在厕所应用具有较高的适用度，不会涉及如厕者的隐私问题，安装在厕所出入口处","1、 工作电压DC7-40V\n2、 ▲独有的矩阵红外专利算法，精确统计客流量\n3、 ▲热释红外移动辅助判断，准确率更高\n4、 ▲非视频解析方案，无隐私问题\n5、 ▲LORA无线传输/RS485，LORA通讯频率433Mhz/470Mhz，在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km"]
[5,"消耗品监测","人脸识别供纸机",2,"台",null,null,"厕所门口刷脸取纸，美观大方，稳定性高","1. 精 准 度： 99.999%\n2. 使用方法：人脸检测，每个用户面部特征保留25分钟3. 节 能 率：有效节纸＞70%以上\n4. 出纸长度自由设定：设定范围：10cm-100cm，每10cm一档\n5. 同一人在10分钟内可取纸3次\n6. 根据取纸频繁程度，不定时自动开启紫外线杀菌功能"]
[9,null,"智能给皂机",2,"台",null,null,"红外感应，自动供洗手液，带洗手液不足预警，独立使用","1. 可感应洗手液不足，红外感应出液，出液量2级可调，\n2. 工作电压：DC6V（或电池），工作电流：500mA，\n3. 皂液容量：1000mA，静态电流：小于50uA，感应距离：0-10cm，4. 出液方式：泡沫，滴液，喷雾"]
[6,"联动控制","卫生间专用紫外杀菌灯",4,"台",null,null,"对卫生间进行杀毒，联动通风等","紫外线+臭氧杀菌，工作电压：AC220V，30W功率，细菌杀灭率99%以上。"]
[11,null,"吸顶红外微波三鉴探测器",3,"台",null,null,"壁挂安装，红外三鉴探测，感应人移动","1. 多普勒(效应)+能量分析，微波采用X-Band平面式天线，微波探测范围可调节，全方位自动温度补偿\n2. 超强抗误报能力，动态阀值调节技术，有效地防止干扰，采用下视窗设计，可消除探测死角，报警输出NC/NO可选"]
[null,null,"卫生间自动喷香机",3,"台",null,null,"对卫生间自动喷香处理，掩盖臭味，提升如厕体验，覆盖范围约300m²","1. 工作电压：DC12V（配适配器），容量150mL\n2. 颜色：珍珠白，分段定时。"]
[12,null,"照度传感器",1,"台",null,null,"用于厕所单元内照度测量，在灯光联动时使用，白天光线好时不用开灯","1. 工作电压：DC7-36V\n2. 支持LORA无线传输/RS485有线传输，支持433Mhz/470Mhz频段\n3. 光照强度测量范围，1-65535lx或者1-200000x，精度±5%"]
[null,null,"地面积水探测器",2,"台",null,null,"对厕所地面的漏水、积水、潮湿等状态进行监测","1.  工作电压：DC7-40V，RS485通讯，同时支持LORA通讯，433Mhz/470Mhz频段\n2. 室内环境传输距离不低于50m，安装方式灵活，防水设计，工作温度，-40~80℃"]
[13,null,"输入输出模块控制箱",3,"台",null,null,"4路输入和4路输出，可以接红外，光照度等，实现灯光，除臭机等联动，带交流接触器，通流容量18A","1，工作电压DC12-40V\n2，▲支持4路开关量/0-5V/4-20mA，支持4路继电器输出（继电器规格为220V/10A）\n3，▲LORA无线传输/RS485，LORA通讯频率433Mhz/470Mhz，在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km\n4，★具有联动判断功能\n5，采用照度传感器、吸顶红外三鉴探测器、环境探测器等传感器作为联动依据"]
[7,"加压系统","恒压变频供水加压系统",1,"套",{"$nulls":3},"1. 工作电压AC180-AC240V，功率3000W\n2. 恒压变频，管径DN40，扬程30m"]
[8,"背景音乐","播放主机",1,"台",null,null,"背景音乐控制主机，支持SD卡，蓝牙播放，支持定时控制","1． 作电压AC100-AC240V，蓝牙距离<10米\n2． 频率响应：20HZ-20KHZ±3db，输出阻抗：4-8Ω，信噪比90DB\n3． 输出功率35W+35W，产品重量0.2KG"]
[15,null,"喇叭",4,"台",null,null,"六寸喇叭，吸顶安装","1. 定阻功率15-30W，面板直径210mm，开孔直径190mm，输出阻抗8Ω"]
[9,"前端显示","智慧厕所前端展示终端",1,"台",null,null,"放置在厕所前端，对如厕进行导引，直观显示当前厕所厕位占用情况，温湿度，空气质量，人流量等情况。","42寸，壁挂，工业级，抗干扰能力强，不带触控，放置在厕所前端，对如厕进行导引，直观显示当前厕所厕位占用情况，温湿度，空气质量，人流量等情况。"]
[17,null,"卫生间智能魔镜",2,"台",null,null,"具有信息智能显示的多功能镜子，可对如厕进行导引，直观显示当前厕所厕位占用情况，温湿度，空气质量，人流量等情况。","65寸，嵌入式安装，纳米界面，Android操作系统，HD高清，IP65防水标准，电容触控，智能信息显示。"]
[18,null,"前端展示界面定制",1,"台",null,null,"对厕所布局，软件界面等信息进行定制服务"]
[10,"软件及平台","智慧厕所管理平台[简称：智慧厕所]V1.0",1,"套",null,null,"智能厕所管理平台软件，包括厕位占用情况的前端展示，以及提供给厕所管理者使用的管理，控制，统计，分析等功能，推荐使用linux平台部署应用，长期运行更稳定。","1.     java平台，可安装于linux和windows，完全跨平台2.     企业级应用，安全性高。\n3.     ▲支持多用户权限管理。\n4.     ▲支持多区域分级管理。\n5.     ▲强大的图表分析统计功能，简洁直观，使用方便。\n6.     ▲强大的大数据分析处理能力，智能分析人流量及环境情况，自动派工和引导，优化厕所使用效率。\n7.     ▲强大的逻辑定制能力，方便实现客户的各种客制化功能。\n8.     集成电话、短信、邮件及微信等通知管理。\n9.     界面友好，操作方便，稳定可靠。"]
[20,null,"小程序",1,"套",null,null,"微信小程序（公众号）","1.  在线查找就近厕所\n2.  查看厕所占用情况、环境情况\n3.  ▲在线点评厕所情况"]
[21,null,"APP",1,"套",null,null,"APP应用，包括安卓和IOS","1.     实时数据查看。\n2.     ▲SOS求助信息管理。\n3.     ▲保洁工单实时管理。\n4.     ▲拍照上传工作现场照片。\n5.     ▲现场问题即时上报。\n6.     ▲任务派发。\n7.     远程控制。\n8.     用户注册，设备绑定等功能支持。"]
[null,null,"对接费",1,"项",null,null,"厕所导航功能与地图厂家对接费用","定位厕所位置，实现地图导航功能"]
[22,null,"联动定制模块",1,"项",null,null,"软件联动定制模块","根据现场情况，进行设备联动软件定制"]
[11,"其它辅材","工业级4G路由器",1,"台",null,null,"联网及WIFI覆盖，仅供设备使用，不对游客开发WIFI应用","设备采用金属外壳，专为车载设计，浪涌电压冲击稳压，安全的防盗框。\n采用工业专用电源设计，支持车载12V和24V电源系统，能有效防止车载电源波动对设备的损坏，应用于移动联网和WIFI覆盖。同时设备也广泛应用在景区WIFI覆盖及其他公共场所的WIFI覆盖上网。"]
[24,null,"专用充电器",2,"台",null,null,"充电器","18650锂电池充电专用，带过冲和过热保护，支持4节同时充"]
[25,null,"专用电池",8,"个",null,null,"备用电池，用于无线电池坑位检测","18650规格，电池容量不低于3200mAh，工业级，安全可靠，真容量"]
[26,null,"开关电源",2,"台",null,null,"工业开关电源","输出电压：DC12V\n输出功率：120W"]
[12,"其它服务","无线终身流量费",1,"套",null,null,"终身使用费","每个厕所的网络使用，网络连接应用，包括主机和前端展示大屏的网络显示功能。"]
[28,null,"扩展到3年质保",1,"套",null,null,"增至3年质保费用","服务增值费用"]
[13,"软硬件合计",null,1]
[14,"远程调试费",null,1,{"$nulls":4},"远程调试不收费"]
[15,"布线安装调试费",null,1,{"$nulls":4},"包括布线，安装及调试"]
[16,"其他费用",null,1]
[null,"总计",{"$nulls":6},"报价含税含运费，包1年质保"]
[]
[]
["报价联系人：",{"$nulls":6},"邮箱："]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":97,"n_cols":14,"rows_kept":97,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","产品名称","主要技术要求"]
[1,"智慧管理主机（控制箱）","1.      6路模拟量输入接口，支持干接点类型和TTL电平、0-5V电压信号以及4-20mA电流信号;",{"$nulls":9},"1.      6路模拟量输入接口，支持干接点类型和TTL电平、0-5V电压信号以及4-20mA电流信号;2.      2路继电器输出，可以实现电源、阀门等开关控制;3.      3路监控串口，实现对串口类型的传感器接入，以及对其他串口类型设备的对接。4.      1路以太网接口，10/100M自适应;5.      ★支持本地LORA网关组网功能;6.      ★支持云2G/3G/4G/NBIOT联网;7.      ★支持自动更新及自我管理。8.      具有1024台LORA传感器的接入能力9.      内置存储模块，可存储离线数据500000条10.   ★具有后备电池功能11.   ★强大的边缘计算能力，在外网无连接的情况下，可以实现本地计算和联动控制。12.   金属外壳，工业级设计，良好的抗干扰能力。13.   ★具备第三方检测报告"]
[null,null,"2.      2路继电器输出，可以实现电源、阀门等开关控制;"]
[null,null,"3.      3路监控串口，实现对串口类型的传感器接入，以及对其他串口类型设备的对接。"]
[null,null,"4.      1路以太网接口，10/100M自适应;"]
[null,null,"5.      ★支持本地LORA网关组网功能;"]
[null,null,"6.      ★支持云2G/3G/4G/NBIOT联网;"]
[null,null,"7.      ★支持自动更新及自我管理。"]
[null,null,"8.      具有1024台LORA传感器的接入能力"]
[null,null,"9.      内置存储模块，可存储离线数据500000条"]
[null,null,"10.   ★具有后备电池功能"]
[null,null,"11.   ★强大的边缘计算能力，在外网无连接的情况下，可以实现本地计算和联动控制。"]
[null,null,"12.   金属外壳，工业级设计，良好的抗干扰能力。"]
[null,null,"13.   ★具备第三方检测报告"]
[2,"冲水型坑位感应器","1.      如厕感应，状态监测和自动冲水一体化。",{"$nulls":9},"1.      如厕感应，状态监测和自动冲水一体化。2.      ★RS485和LORA双通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，室内环境传输距离不低于100m3.      安装方式： 嵌墙式安装4.      其他说明：防水防破坏5.      ★标准尺寸，130*130*80mm，卫生间冲水控制器标准安装尺寸和安装方式，外形美观。6.      ★带手动冲水按键，支持男厕大便池小便行为感应。7.      ★自带2路开关量输入，支持紧急报警，门锁（门磁）辅助判断接口。7.      ★自带2路开关量输入，支持紧急报警，门锁（门磁）辅助判断接口。8.      ★支持厕位指示灯接入。7.      ★自带2路开关量输入，支持紧急报警，门锁（门磁）辅助判断接口。9.      ★雷达测距感应探测，高稳定性，低误报率。7.      ★自带2路开关量输入，支持紧急报警，门锁（门磁）辅助判断接口。10.   ★具备第三方检测报告"]
[null,null,"2.      ★RS485和LORA双通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，室内环境传输距离不低于100m"]
[null,null,"3.      安装方式： 嵌墙式安装"]
[null,null,"4.      其他说明：防水防破坏"]
[null,null,"5.      ★标准尺寸，130*130*80mm，卫生间冲水控制器标准安装尺寸和安装方式，外形美观。"]
[null,null,"6.      ★带手动冲水按键，支持男厕大便池小便行为感应。"]
[null,null,"7.      ★自带2路开关量输入，支持紧急报警，门锁（门磁）辅助判断接口。"]
[null,null,"8.      ★支持厕位指示灯接入。"]
[null,null,"9.      ★雷达测距感应探测，高稳定性，低误报率。"]
[null,null,"10.   ★具备第三方检测报告"]
[3,"坑位指示灯管理单元","1.     工作电压：DC7-40V。",{"$nulls":9},"1.     工作电压：DC7-40V。2.     ★LORA通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，室内环境传输距离不低于200m。3.     ★具备2路以上开关量接口，可接门锁和门磁等。4.     ★与蹲位检测设备可通过有线或无线连接，在与网关连接的同时，形成P2P连接互动，不依赖于网关可联动指示。5.     工作温度：-40~80℃。6.     展示方式：红绿双色展示占用情况。7.     ★具备第三方检测报告"]
[null,null,"2.     ★LORA通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，室内环境传输距离不低于200m。"]
[null,null,"3.     ★具备2路以上开关量接口，可接门锁和门磁等。"]
[null,null,"4.     ★与蹲位检测设备可通过有线或无线连接，在与网关连接的同时"]
[null,null,"，形成P2P连接互动，不依赖于网关可联动指示。"]
[null,null,"5.     工作温度：-40~80℃。"]
[null,null,"6.     展示方式：红绿双色展示占用情况。"]
[null,null,"7.     ★具备第三方检测报告"]
[4,"声光报警器","1. 工作电压：DC12V，额定电流280mA，                         2. 响度：110db/30cm，                                                  3. 频率：150次/M   "]
[5,"SOS求助按钮","18650供电，电池使用寿命2年，LORA通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，室内环境不低于150m"]
[6,"环境探测器","1.      工作电压：DC7-40V",{"$nulls":9},"1.      工作电压：DC7-40V2.      ★LORA通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，同时支持RS485有线便于安装部署室内环境传输距离不低于100m，吸顶或壁挂式安装3.      检测范围：氨气0-100ppm，分辨率：0.01ppm，精度±3%，硫化氢0-50ppm，分辨率：0.01ppm，精度±3%，温度-45~80℃，精度：±0.5℃，湿度0~100%RH，，精度：±3%，工作温度:-40~80℃4.      ★测量的卫生等级：6级5.      ★能够同时完成氨气、硫化氢、温度和湿度4要素的测量6.      系统硬件设备应有可靠的抗雷击和过电压保护装置。7.      有线通信使用RJ45接口，568B线序，安装调试更方便 8.      ★具备第三方检测报告"]
[null,null,"2.      ★LORA通讯，支持433Mhz/470Mhz频段，同时支持RS485有线便于安装部署室内环境传输距离不低于100m，吸顶或壁挂式安装"]
[null,null,"3.      检测范围：氨气0-100ppm，分辨率：0.01ppm，精度±3%，硫化氢0-50ppm，分辨率：0.01ppm，精度±3%，温度-45~80℃，精度：±0.5℃，湿度0~100%RH，，精度：±3%，工作温度:-40~80℃"]
[null,null,"4.      ★测量的卫生等级：6级"]
[null,null,"5.      ★能够同时完成氨气、硫化氢、温度和湿度4要素的测量"]
[null,null,"6.      系统硬件设备应有可靠的抗雷击和过电压保护装置。"]
[null,null,"7.      有线通信使用RJ45接口，568B线序，安装调试更方便 "]
[null,null,"8.      ★具备第三方检测报告"]
[7,"红外矩阵客流量计数器","1、 工作电压DC7-40V",{"$nulls":8},"1、 工作电压DC7-40V2、 ▲独有的矩阵红外专利算法，精确统计客流量3、 ▲热释红外移动辅助判断，准确率更高4、 ▲非视频解析方案，无隐私问题5、 ▲LORA无线传输/RS485，LORA通讯频率433Mhz/470Mhz，在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km"]
[null,null,"2、 ▲独有的矩阵红外专利算法，精确统计客流量"]
[null,null,"3、 ▲热释红外移动辅助判断，准确率更高"]
[null,null,"4、 ▲非视频解析方案，无隐私问题"]
[null,null,"5、 ▲LORA无线传输/RS485，LORA通讯频率433Mhz/470Mhz，在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km"]
[8,"人脸识别供纸机","1. 精 准 度： 99.999%",{"$nulls":8},"1. 精 准 度： 99.999%2. 使用方法：人脸检测，每个用户面部特征保留25分钟3. 节 能 率：有效节纸＞70%以上4. 出纸长度自由设定：设定范围：10cm-100cm，每10cm一档5. 同一人在10分钟内可取纸3次6. 根据取纸频繁程度，不定时自动开启紫外线杀菌功能"]
[null,null,"2. 使用方法：人脸检测，每个用户面部特征保留25分钟"]
[null,null,"3. 节 能 率：有效节纸＞70%以上"]
[null,null,"4. 出纸长度自由设定：设定范围：10cm-100cm，每10cm一档"]
[null,null,"5. 同一人在10分钟内可取纸3次"]
[null,null,"6. 根据取纸频繁程度，不定时自动开启紫外线杀菌功能"]
[9,"智能给皂机","1. 可感应洗手液不足，红外感应出液，出液量2级可调，",{"$nulls":6},"1. 可感应洗手液不足，红外感应出液，出液量2级可调，2. 工作电压：DC6V（或电池），工作电流：500mA，3. 皂液容量：1000mA，静态电流：小于50uA，感应距离：0-10cm，4. 出液方式：泡沫，滴液，喷雾"]
[null,null,"2. 工作电压：DC6V（或电池），工作电流：500mA，"]
[null,null,"3. 皂液容量：1000mA，静态电流：小于50uA，感应距离：0-10cm，4. 出液方式：泡沫，滴液，喷雾"]
[10,"卫生间专用紫外杀菌灯","紫外线+臭氧杀菌，工作电压：AC220V，30W功率，细菌杀灭率99%以上。"]
[11,"吸顶红外微波三鉴探测器","多普勒(效应)+能量分析，微波采用X-Band平面式天线，微波探测范围可调节，全方位自动温度补偿，超强抗误报能力，动态阀值调节技术，有效地防止干扰，采用下视窗设计，可消除探测死角，报警输出NC/NO可选。"]
[12,"卫生间自动喷香机","工作电压：DC12V（配适配器），容量150mL，颜色：珍珠白，分段定时，最多5个时段。"]
[13,"照度传感器","1. 工作电压：DC7-36V",{"$nulls":8},"1. 工作电压：DC7-36V2. 支持LORA无线传输/RS485有线传输，支持433Mhz/470Mhz频段3. 光照强度测量范围，1-65535lx或者1-200000x，精度±5%"]
[null,null,"2. 支持LORA无线传输/RS485有线传输，支持433Mhz/470Mhz频段"]
[null,null,"3. 光照强度测量范围，1-65535lx或者1-200000x，精度±5%"]
[14,"地面积水探测器","1. 工作电压：DC7-40V，RS485通讯，同时支持LORA通讯，433Mhz/470Mhz频段",{"$nulls":10},"1. 工作电压：DC7-40V，RS485通讯，同时支持LORA通讯，433Mhz/470Mhz频段2. 室内环境传输距离不低于50m，安装方式灵活，防水设计，工作温度，-40~80℃"]
[null,null,"2. 室内环境传输距离不低于50m，安装方式灵活，防水设计，工作温度，-40~80℃"]
[15,"输入输出模块控制箱","1，工作电压DC12-40V，",{"$nulls":9},"1，工作电压DC12-40V，2，▲支持4路开关量/0-5V/4-20mA，支持4路继电器输出（继电器规格为220V/10A），3，▲LORA无线传输/RS485，LORA通讯频率433Mhz/470Mhz，在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km4，★具有联动判断功能5，采用照度传感器、吸顶红外三鉴探测器、环境探测器等传感器作为联动依据"]
[null,null,"2，▲支持4路开关量/0-5V/4-20mA，支持4路继电器输出（继电器规格为220V/10A），"]
[null,null,"3，▲LORA无线传输/RS485，LORA通讯频率433Mhz/470Mhz，在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km"]
[null,null,"4，★具有联动判断功能"]
[null,null,"5，采用照度传感器、吸顶红外三鉴探测器、环境探测器等传感器作为联动依据"]
[16,"恒压变频供水加压系统","1. 工作电压AC180-AC240V，功率3000W"]
[null,null,"2. 恒压变频，管径DN40，扬程30m"]
[17,"播放主机","1． 作电压AC100-AC240V，蓝牙距离<10米",{"$nulls":8},"1． 作电压AC100-AC240V，蓝牙距离<10米2． 频率响应：20HZ-20KHZ±3db，输出阻抗：4-8Ω，信噪比90DB3． 输出功率35W+35W，产品重量0.2KG"]
[null,null,"2． 频率响应：20HZ-20KHZ±3db，输出阻抗：4-8Ω，信噪比90DB"]
[null,null,"3． 输出功率35W+35W，产品重量0.2KG"]
[18,"喇叭","定阻功率15-30W，面板直径210mm，开孔直径190mm，输出阻抗8Ω"]
[19,"智慧厕所前端展示终端","55寸，壁挂，工业级，抗干扰能力强，不带触控，放置在厕所前端，对如厕进行导引，直观显示当前厕所厕位占用情况，温湿度，空气质量，人流量等情况。"]
[20,"卫生间智能魔镜","嵌入式安装，纳米界面，Android操作系统，HD高清，IP65防水标准，电容触控，智能信息显示。"]
[21,"智慧厕所管理平台","1.     java平台，可安装于linux和windows，完全跨平台",{"$nulls":10},"1.     java平台，可安装于linux和windows，完全跨平台2.     企业级应用，安全性高。3.     ▲支持多用户权限管理。4.     ▲支持多区域分级管理5.     ▲强大的图表分析统计功能，简洁直观，使用方便。6.     ▲强大的大数据分析处理能力，智能分析人流量及环境情况，自动派工和引导，优化厕所使用效率。7.     ▲强大的逻辑定制能力，方便实现客户的各种客制化功能。8.     集成电话、短信、邮件及微信等通知管理。9.     界面友好，操作方便，稳定可靠。"]
[null,null,"2.     企业级应用，安全性高。"]
[null,null,"3.     ▲支持多用户权限管理。"]
[null,null,"4.     ▲支持多区域分级管理"]
[null,null,"5.     ▲强大的图表分析统计功能，简洁直观，使用方便。"]
[null,null,"6.     ▲强大的大数据分析处理能力，智能分析人流量及环境情况，自动派工和引导，优化厕所使用效率。"]
[null,null,"7.     ▲强大的逻辑定制能力，方便实现客户的各种客制化功能。"]
[null,null,"8.     集成电话、短信、邮件及微信等通知管理。"]
[null,null,"9.     界面友好，操作方便，稳定可靠。"]
[22,"卓振云净APP","1.     实时数据查看。",{"$nulls":10},"1.     实时数据查看。2.     ▲SOS求助信息管理。3.     ▲保洁工单实时管理。4.     ▲拍照上传工作现场照片。5.     ▲现场问题即时上报。6.     ▲任务派发。7.     远程控制。8.     用户注册，设备绑定等功能支持。"]
[null,null,"2.     ▲SOS求助信息管理。"]
[null,null,"3.     ▲保洁工单实时管理。"]
[null,null,"4.     ▲拍照上传工作现场照片。"]
[null,null,"5.     ▲现场问题即时上报。"]
[null,null,"6.     ▲任务派发。"]
[null,null,"7.     远程控制。"]
[null,null,"8.     用户注册，设备绑定等功能支持。"]
[23,"卓振云净微信小程序","1、在线查找就近厕所"]
[null,null,"2、实时查看厕所占用情况、环境情况"]
[null,null,"3、▲在线点评厕所情况"]